|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Výrobca** | **Typ meradla** | **Veličina** | **Výrobné číslo**  | **Body kalibrácie** |
|  | **Testo AG\*** | **Saveris H3\*** | **Teplota\*** | **54381641\*** | **(25,0; 30,0; 40,0) °C\*** |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |  |
| **6.** |  |  |  |  |  |
| **7.** |  |  |  |  |  |
| **8.** |  |  |  |  |  |
| **9.** |  |  |  |  |  |
| **10.** |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky: \*príklad vyplnenia tabuľky (návod)

|  |
| --- |
| **Dňa: Žiadateľ:** |